eth0，eth1，eth2……代表网卡一，网卡二，网卡三……

lo代表127.0.0.1，即localhost

ubuntu 中设置IP 位置：

/etc/network/interfaces

auto lo

iface lo inet loopback

auto eth0

iface eth0 inet static

address 192.168.1.111

netmask 255.255.255.0

gateway 192.168.1.1